8 bit division

**Program:**

LDA 8501

MOV B,A

LDA 8500

MVI C,00

LOOP: CMP B

JC LOOP1

SUB B

INR C

JMP LOOP

LOOP1: STA 8505

MOV A,C

STA 8504

RST 1

**Program output:**

